0.投标函及报价一览表
投标函 
致：[招标人名称]
我方已认真研读、全面理解并完全接受[项目名称]招标文件全部条款、答疑纪要、补充通知及相关技术规范要求，已充分踏勘项目现场、核实项目建设需求、明晰施工边界条件，自愿参与本项目投标工作。我方郑重作出如下郑重承诺：
1、投标总报价：人民币（大写）__________元整（¥__________元），报价包含本项目设计、设备采购、运输、安装、调试、检测、验收、资料交付、培训、质保、售后服务等全部费用，为固定包干总价，项目实施期间无任何增项加价。
2、工期承诺：自合同正式签订之日起 ________ 个日历天内完成全部施工、安装、调试、试运行工作，达到竣工验收标准并完成交付，严格服从招标人整体进度安排，按期保质完成全部建设内容。
3、质量承诺：严格遵循国家、行业现行规范标准及招标文件全部技术要求，精细化施工、标准化管控，确保工程质量达到合格标准，杜绝质量缺陷及返工问题，一次性通过竣工验收及相关主管部门核查。
4、质保期承诺：自项目整体竣工验收合格、正式交付之日起，提供 ________ 个月免费质保服务，质保期内免费提供设备维修、配件更换、系统调试、故障排查、技术巡检等全部服务内容。
5、履约承诺：我方所提交全部投标资料真实、合法、有效，无弄虚作假、挂靠投标、串标围标等违规行为；中标后严格履行合同约定，配齐项目团队、落实施工方案、严守安全规范，全面完成项目建设全部工作，自觉接受招标人、监理单位全过程监督管理。
6、其他承诺：我方认可招标文件所有评标规则、合同条款及履约要求，自愿承担因自身投标资料不实、施工违规、工期延误、质量不达标造成的一切违约责任及经济损失。

模版
1 技术响应表以及产品彩页等图片介绍资料
本章汇总本次投标设备的技术响应表（逐条对照招标文件技术指标要求），并附各投标产品的官方彩页图片，供评标委员会审阅。技术响应表内容依据招标文件第五章“设备技术规格要求”及“系统功能要求”逐条填写，偏离情况已如实标注。
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	1
	******
	******
	无偏离

	2
	******
	******
	无偏离

	3
	******
	******
	无偏离

	4
	******
	******
	正偏离

	5
	******
	******
	无偏离

	6
	******
	******
	无偏离

	7
	******
	******
	无偏离

	8
	******
	******
	正偏离

	9
	******
	******
	无偏离

	10
	******
	******
	负偏离


说明：上表“偏离情况”中“正偏离”指投标设备参数优于招标基准，“无偏离”指完全满足，“负偏离”指低于招标基准（仅行车无线模块整机无线速率一项为负偏离，其余功能与指标均满足或优于要求）。************注意：模板中有正偏离
1.1 投标产品彩页介绍 

2 供应商需要说明的其他文件和说明
2.1 原厂质保承诺说明
本次投标所有**********品牌*******************设备均为原厂全新正品，提供原厂标准质保服务。我司承诺设备到货后可提供原厂出具的质保承诺函，确保设备享受原厂正规售后服务，质保期内免费维修、更换与技术支持。
2.2 产品兼容性与组网说明
本次方案采用锐捷全系列同品牌设备****************【自行填写】********************************************************************************************************************************************************************************
同时，上述设备均支持标准RADIUS、Portal、SNMP、CAPWAP、OpenFlow等通用协议，可与甲方现有网络设备及第三方认证系统对接，保障网络的开放性与可演进性。
2.3 关键技术指标正偏离说明
● 网络控制器 *********************
● 24口全光交换机 *****************************
● 8口PoE接入交换机 *******************************
上述正偏离项均已在技术响应表中如实标注，并可在投标时提供产品彩页、官网截图及原厂公章证明作为佐证。
2.4 其他说明
● 本方案所有技术参数均来自*******品牌方**************官方产品彩页与规格书，真实可查，可提供原厂盖章证明文件。
● 项目实施过程中严格遵守甲方厂区管理规定，接受甲方监督，确保施工安全与工程质量。
● 所有交付文档均按照甲方要求的格式与内容编制，确保项目交付资料完整、规范。

3 技术性能参数
3.1 方案整体概述
本项目采用**************************全系列有线无线一体化产品，构建“核心管控—汇聚转发—接入覆盖—终端适配”的四层厂区无线网络架构。方案以**********高性能无线控制器为核心，配合***************认证准入平台与***************统一网络中心，统一管理全网无线AP、PoE交换机、全光交换机及工业无线网关，实现有线无线统一认证、统一运维、统一安全管控。采用Wi-Fi 6技术实现***************作业区的全场景无线覆盖，配套RG-IDC110技术***************等移动生产设备的高可靠数据传输需求。方案整体满足招标文件各项技术要求，核心指标均达到或优于招标基准。   
3.2 ***************技术参数
3.3 ***************技术参数
3.4 ***************技术参数
3.5 ***************技术参数
3.6 ***************技术参数
3.7 ***************技术参数
3.8 ***************技术参数
3.9 ***************技术参数
3.10 ***************技术参数
3.11 ***************技术参数
3.12 ***************技术参数
3.13 ***************技术参数
*：根据需求，写出数目


4 产品质量
4.1 质量管理体系
****************建立了完善的ISO9001质量管理体系，覆盖产品研发、生产、检测、交付全流程。所有出厂设备均执行严格的三级质检标准：元器件入厂检测、生产过程巡检、成品老化与全功能检测，确保交付产品硬件零故障。
4.2 硬件质量保障措施
● 出厂全项检测：本次投标的所有设备********************************均具备原厂出厂检测报告，覆盖射频性能、端口功能、供电稳定性、环境适应性等全项测试，测试结果合格。
● 工业级环境适应性：室外AP与工业网关采用宽温设计，适配厂区室外、车间等严酷温度环境；室外设备具备IP68高防护等级，防水防尘防腐蚀，适配港口高湿、高盐雾场景；工业网关通过振动测试，适配行车等移动震动场景。
● 高可靠性设计：全系列设备平均无故障时间（MTBF）均大于250000小时；核心控制器支持AC集群虚拟化、N:M热备；交换机支持M-LAG/VSU、VRRP备份；AP支持逃生模式，多层级保障网络连续运行。****************
4.3 设备配置清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	*******
	*******
	*******
	*******
	*******

	2
	*******
	*******
	*******
	*******
	*******

	3
	*******
	*******
	*******
	*******
	*******

	4
	*******
	*******
	*******
	*******
	*******

	5
	*******
	*******
	*******
	*******
	*******

	6
	*******
	*******
	*******
	*******
	*******

	7
	*******
	*******
	*******
	*******
	*******

	8
	*******
	*******
	*******
	*******
	*******

	9
	*******
	*******
	*******
	*******
	*******


4.4 权威资质认证
● 电信设备进网许可证：**************等网络设备均获得工信部颁发的电信设备进网许可证（以原厂证书为准，随投标文件附后）。
● 无线电发射设备型号核准证**********：**************等无线设备均获得工信部无线电发射设备型号核准证（随投标文件附后）。
● 3C认证与检测报告：全系列设备通过国家强制性产品认证（3C）及第三方权威检测机构检测，检测报告随投标文件附后。
● 安规与环保：产品符合GB 4943.1、IEC 62368-1等安规标准及RoHS环保要求，具备完善的电磁兼容与电气安全防护能力。






5 网络安全
本方案从终端准入、内网横向防护、无线安全、行为审计、设备自身安全五个维度构建厂区全域网络安全体系，满足工业物联网场景下的网络安全防护要求。
5.1 终端准入安全管控
● 多维度身份认证：依托RG-SMP平台，支持MAC、802.1X、Web Portal、CA证书、企业微信/钉钉、二维码审核等多种认证方式，针对员工、生产、访客终端匹配不同策略，确保授权终端接入。
● 终端智能识别：RG-UNC CS内置终端指纹库，自动识别PC、摄像头、行车网关、PLC等终端类型，基于类型自动匹配准入策略与VLAN分组，禁止非法类型终端接入生产网段。
● 访客精细化管理：支持临时账号、二维码审批等访客认证，可限制访问权限、时长与区域，访客网络与生产网络逻辑隔离，避免内网资源泄露。
● 外置认证关联：支持关联RADIUS、AD域、LDAP、数据库等外置认证服务器，实现第三方认证统一管控（提供截图证明）。
5.2 内网东西向流量安全               
● 角色化访问控制：基于终端角色、接入位置、部门划分安全区域，配置东西向流量策略，禁止不同安全域非法互访，拦截异常横向访问，阻止病毒内网扩散。
● 风险终端自动封堵：结合终端安全感知，自动识别疑似病毒感染、异常行为终端，自动下发隔离策略并短信/APP通知，快速封堵安全事件。
● 网络层攻击防护：支持ARP欺骗防御、DHCP Snooping、私设IP防御、DOS攻击防御；支持端口保护、终端隔离，防范广播风暴与地址欺骗。
5.3 无线网络安全防护
● WIDS无线入侵防御：AP与控制器联动检测非法AP、恶意终端，支持模糊/精准反制，在不影响合法用户前提下反制私接路由器等行为。
● 射频安全管控：实时检测同频干扰、非法射频，自动优化信道与功率；支持定时关闭射频降低非工作时段风险。
● 无线加密：支持WPA3、WPA2-PSK、WPA2-Enterprise等多种加密，支持802.1X身份认证与数据加密，保障无线传输安全。
5.4 上网行为审计与合规    
● 应用识别与管控：内置应用识别库与URL库，基于用户、位置、时段、终端类型配置访问权限，保障生产带宽优先。
● 全量行为审计：支持有线、无线用户全量上网行为审计，日志留存不低于180天，满足等保合规；支持按用户、时间、应用维度查询。
5.5 设备自身安全      
● 管理员分权分级：支持多管理员分权分级，按区域、设备类型分配权限，操作日志全记录，运维行为可追溯。
● 加密管理通道：支持HTTPS、SSH、SNMPv3等加密管理协议，AP与控制器之间隧道加密，防止管理数据被窃取篡改。
● 灾备与数据安全：RG-UNC CS支持集群与异地灾备，控制器支持N:M热备、配置备份与恢复，保障网络配置数据安全。

6 实施方案
6.1 设计原则         
● 稳定性优先：采用工业级高防护设备，核心层、汇聚层具备冗余能力，AP支持逃生模式，保障生产业务不中断。*******
● 安全可控：从终端准入、内网流量、边界防护构建多层安全体系，实现终端身份可信、访问行为可控、风险传播可阻。*******
● 智能运维：依托RG-UNC CS全流程质量感知，化被动运维为主动预警，故障分钟级定位。
● 可扩展性：核心设备预留充足管理授权与端口能力，支持后续厂区扩容、设备新增、业务升级。*******
6.2 场景化覆盖方案
6.2.1 综合车间覆盖     
综合车间分三跨，每跨长*******米、宽*******米，采用定向AP交叉部署，每跨部署*********************，安装于墙面/立柱指定高度，角度精准匹配覆盖方案，确保车间内无信号盲区，生产区域信号强度≥-65dBm。
6.2.2 室外堆场与码头施工区覆盖
室外堆场、码头施工区域采用抱杆部署，安装高度*******米，共部署*******台****品牌型号**********室外AP，实现作业区域连续覆盖，作业区域信号强度≥-70dBm；所有室外AP配套网口防雷器与防水套件，做好接口防水密封与接地防雷。
6.2.3 行车无线覆盖
为**************工业无线网关，安装于行车操作台，同时接入有线生产网络与无线网络，双链路备份；网关通过2.4G+5G双频同时连接不同AP，实现行车移动过程中的无缝漫游与数据双发，丢包率≤十万分之三，保障生产数据稳定传输。
6.3 设备部署方案
● 核心机房部署：***品牌****控制器、***品牌****平台服务器、***品牌****全光交换机部署于机房标准机柜，做好接地、防尘、防潮；安装牢固、接线规范、标签清晰。
● 接入交换机部署：***品牌****部署于各区域弱电间/现场机柜，通过光纤上联至汇聚交换机，为区域内AP、终端提供供电与接入。
● 线缆敷设：光纤、网线、电源线分开敷设，间距符合规范；室外线缆采用防水、防鼠、耐候型线缆，穿管或桥架敷设；光纤熔接损耗≤0.3dB，完工后全链路测试。
● 标识管理：所有线缆两端粘贴清晰标签，标注起止点、用途、编号；所有设备标注编号与用途。
6.4 施工组织与进度
● 人员配置：配备项目经理*** ***名、资深网络工程师** **名、施工班组** **组，所有人员具备同类项目施工经验。
● 施工进度：总工期** **天，分三阶段——第** **天现场勘测、管线敷设、机柜安装；第** **天设备安装、光纤熔接、链路测试；第** **天设备调试、射频优化、功能测试、培训；第** **天项目验收、资料交付。
● 施工规范：严格遵循国家通信、电气工程施工规范及安全生产规定，文明施工、安全施工；进场前提交施工方案与进度计划经甲方确认。
6.5 系统配置与调优       
● 基础配置：完成全网IP规划、VLAN划分、路由配置，配置M-LAG/VSU、VRRP等冗余策略。
● 业务策略：完成认证、安全、QoS策略配置，保障生产业务带宽优先、低时延。
● 无线调优：完成射频调优、漫游参数配置，终端跨AP漫游切换时延≤50ms。
● 告警日志：配置日志与告警，关键告警通过邮件、APP通知；日志留存≥180天。
6.6 验收方案               
● 验收流程：分为到货验收、功能验收、性能验收、终验四阶段，全部合格后签署终验合格证书，进入质保期。
● 验收内容：到货核对型号数量与招标文件一致、外观完好、附原厂资料；覆盖抽测车间≥-65dBm、室外≥-70dBm；系统功能（统一运维、质量感知、认证准入、安全防护、高可用）逐项测试并出具报告；提交完整项目文档。
7 售后服务措施** **
7.1 质保服务承诺     ** **
所有硬件设备提供3年原厂免费质保，软件平台提供3年免费升级与技术支持服务，质保期自终验合格之日起计算。质保期内设备出现硬件故障免费维修或更换，软件功能缺陷免费修复，版本免费升级。    
7.2 技术支持体系    
● 7×24小时技术热线：提供锐捷全年无休技术支持热线（** **** **），随时响应技术咨询与故障报修。
● 分级响应机制：一般问题1小时内响应并给出方案；重大故障4小时内到达现场，24小时内排除；无法现场修复的提供同型号备用设备保障业务。
● 专属技术对接：配备专属客户经理与技术工程师，定期主动巡检网络运行状态，提供优化建议。
7.3 故障处理机制
● 故障分级：按影响范围分为一般、重要、紧急三级，匹配对应响应时效与处理优先级。
● 备机替换：在青岛本地设立备品备件库，核心设备、常用设备均有备用库存；硬件故障无法现场修复的，24小时内提供同型号备机替换。
● 根因分析：故障处理完成后**** ** ******个工作日内提交故障分析报告，说明原因、过程与预防措施。
7.4 运维培训服务   
为甲方运维人员提供不少于** **次现场培训，内容包括设备基础操作、日常运维管理、常见故障排查、配置修改等；培训后确保甲方人员可独立完成日常运维、基础配置与常见故障处理。
8 优惠条件
● 质保期延长优惠：在招标要求** **年质保基础上，额外赠送** **年整机硬件质保与软件升级服务，合计提供** **年全免费质保。
● 培训服务优惠：免费提供** **次进阶技术培训，涵盖无线射频优化、安全策略配置、智能运维深度应用等内容，提升甲方运维团队能力。
● 软件功能升级优惠：质保期内免费提供应用识别库、URL库年度更新，免费开放质量感知、AI运维等新增软件功能，无需额外授权费用。
● 工期优惠：在正常工期基础上进一步压缩，承诺设备到货及实施周期不超过** **天，加快项目交付进度。
● 后续扩容优惠：甲方后续厂区扩容新增设备时，可享受本次项目同等折扣价格，并免费提供方案设计与技术支持。














自行选择产品型号
 锐捷核心产品详细介绍
[bookmark: heading_21]1.锐捷智能微模块数据中心
锐捷智能微模块数据中心是针对中小型、模块化机房打造的一体化预制解决方案，高度集成机柜、封闭通道、供配电、精密制冷、综合布线、消防联动、动环监控于一体，采用工厂标准化预制、现场快速拼装模式，大幅缩短施工周期，现场施工效率提升50%以上，有效保障项目按期交付。
产品支持单排、双排灵活部署，适配各类机房场地条件，采用冷热通道全封闭隔离设计，彻底杜绝冷热风混流，优化机房气流组织，有效降低空调能耗，机房PUE可稳定控制在1.25以内，符合绿色节能机房建设标准。系统采用模块化冗余架构，无单点故障，支持按需弹性扩容，后期可根据业务增长逐步叠加设备模块，无需大规模改造机房基础环境，具备极强的前瞻性与可拓展性，适配政企机房长期迭代升级需求。
[bookmark: heading_22]2.锐捷高频在线式UPS不间断电源
本项目选用锐捷高频在线式UPS电源系统，专为数据中心精密负载设计，采用全数字化控制技术、N+1冗余架构设计，从硬件层面杜绝单点故障，供电稳定性极强。设备支持宽电压、宽频率输入，可有效适配市电波动、电压不稳等复杂电网环境，精准抵御浪涌、瞬时断电等电网异常，全方位保护服务器、交换机、存储等核心IT设备安全运行。
锐捷UPS搭载智能电池管理系统，可实时监测电池温度、电压、寿命及健康状态，智能调节均充、浮充模式，有效延长蓄电池使用寿命，降低后期运维成本。设备具备过载、短路、过压、欠压、超温多重智能保护机制，运行安全可靠。同时支持远程监控、数据上传、故障告警，可无缝对接锐捷动环监控平台，适配机房智能化、无人化运维场景，是政企机房主流高可靠供电设备。
[bookmark: heading_23]3.锐捷机房精密空调系统
选用锐捷机房专用恒温恒湿精密空调设备，适配数据中心高密度、不间断散热场景，具备精准控温控湿、高效节能、低噪静音、智能运维、全年无休运行等优势。设备采用高效变频压缩机与静音风机设计，支持下送风、上送风、行间送风等多种送风模式，可根据机房机柜布局精准匹配散热方案，有效解决机房局部热点问题，保障机房全域温湿度均匀稳定。
设备搭载智能自适应控温算法，可根据机房负载、环境温度自动调节运行功率，大幅降低无效能耗，节能效果显著。整机具备完善的故障自诊断、自动保护、智能告警功能，可实时监测设备运行状态，故障自动停机保护、主动推送告警信息，适配数据中心7×24小时不间断运行要求，运行稳定、故障率低、运维便捷。
[bookmark: heading_24]4.锐捷DCIM动环监控管理系统
锐捷DCIM数据中心基础设施管理平台是面向政企机房打造的一体化智能运维管理系统，可实现机房配电、UPS、精密空调、温湿度、漏水、烟感、门禁、视频、消防设备的全域集中采集、统一监控、智能分析、联动告警。系统界面可视化程度高、操作简洁、功能全面，支持大屏可视化展示、历史数据追溯、运行报表自动生成、设备故障智能研判。
系统兼容SNMP、API等通用标准协议，开放性强，可无缝对接本项目所有子系统设备，同时支持对接甲方现有信息化管理平台，实现数据互联互通、统一管控。具备短信、微信、邮件多渠道秒级告警机制，可快速推送设备异常、环境超标、安全隐患等信息，帮助运维人员快速定位故障、精准处置，大幅降低机房运维难度，提升机房精细化、智能化管理水平。
[bookmark: heading_25]5.锐捷数据中心核心网络交换设备
本项目网络核心设备采用锐捷数据中心系列交换机，包含核心框式交换机、万兆汇聚交换机、千兆接入交换机，全覆盖适配机房组网架构。设备采用无阻塞全线速转发设计，支持万兆/400G高速传输，满足大带宽、低时延、高吞吐的业务传输需求，适配当前及未来5-10年业务扩容、带宽升级需求。
设备支持VSU虚拟化、堆叠扩展、冗余备份等技术，可实现多设备虚拟合一，简化网络架构，提升网络稳定性与可靠性，有效规避网络单点故障。支持IPv4/IPv6双协议栈、丰富的安全策略及运维功能，具备极强的抗干扰、防攻击能力，保障机房网络高速、稳定、安全传输，适配政务办公、业务系统、数据存储等多场景网络运行需求。
[bookmark: heading_26]6.锐捷综合布线系统
本项目全线采用锐捷原厂综合布线产品，包含万兆光纤、超六类屏蔽铜缆、配线架、模块、跳线、桥架等全套配套产品，产品符合国标及TIA/EIA国际布线标准，传输性能优异、抗电磁干扰能力强、传输稳定无丢包。布线系统采用模块化、标准化设计，施工规范、标识统一、维护便捷，有效降低后期网络故障概率。
全套布线产品原厂兼容适配，一致性高、使用寿命长，架构拓展性强，支持后期端口扩容、链路升级，可长期保障机房网络链路稳定、高效运行，适配高标准数据中心建设要求。
[bookmark: heading_27]7.锐捷产品整体应用核心优势
1、国产化自主可控，安全合规：锐捷全系软硬件产品自主研发、自主可控，无后门、安全性高，完全满足政企单位国产化、信创合规建设要求，适配涉密、政务、国企等高标准应用场景。
2、全栈一体化适配，兼容性强：微模块、供电、制冷、动环、网络、布线全系原厂设备，软硬件深度适配、联动性强，系统整体稳定性、协同性远超多品牌混搭方案，减少兼容故障。
3、绿色节能，降本增效：依托自研节能算法、高效硬件架构、智能变频技术，有效降低机房PUE值，减少后期运维能耗与运营成本，契合绿色数据中心建设标准。
4、智能极简运维：全域设备统一平台管理，自动监测、智能告警、远程运维，减少人工干预，降低运维难度与人为故障风险。
5、本地化服务完善：锐捷全国本地化服务网点全覆盖，备件库充足、技术团队驻场支撑，售后响应快速、技术保障成熟，可为项目提供全周期稳定的质保、巡检及应急保障服务。
[bookmark: heading_28]H3C（新华三）核心产品详细介绍
本项目核心基础设施、网络设备及智能运维系统全部选用H3C新华三原厂系列产品。新华三作为国内头部数字化基础设施与智慧数据中心解决方案服务商，深耕政企数据中心建设领域多年，产品完全符合GB50174、TIA-942等国家及国际权威标准，适配政府、国企、教育、医疗、金融等高标准、高可靠机房建设场景。H3C设备具备国产化自主可控、架构成熟稳定、节能高效、兼容性强、运维智能、服务体系完善等优势，端到端全栈自研，软硬件深度协同，可全方位保障本数据中心7×24小时不间断、安全、稳定、高效运行，完全满足本项目建设、业务扩容及长期智能化运维需求。
[bookmark: heading_29]1. H3C IC8000智能微模块数据中心
H3C IC8000新一代智能微模块数据中心，采用业界标准ALL-in-One一体化集成设计，高度集成IT机柜、冷热通道封闭系统、智能供配电、精密制冷、综合布线、消防联动、动环监控等全子系统，依托工厂标准化预制、模块化组装模式，覆盖600+标准化预制组件，大幅减少现场施工工序，相比传统机房建设工期缩短50%以上，施工质量更可控、现场交付效率更高。
产品支持单排、双排灵活部署，适配各类机房场地条件，采用密闭式冷热通道隔离技术，彻底杜绝冷热风混流问题，精准优化机房气流组织，有效降低空调能耗，整机PUE可稳定控制在1.2以内，达到国家绿色节能数据中心建设标准。系统采用N+X冗余架构设计，无单点故障，供电、制冷、监控核心部件均支持冗余备份，可靠性极高。同时支持按需弹性扩容，后期可根据用户业务增长逐步叠加模块与设备，无需大规模改造机房基础环境，架构灵活、扩展性强，完美适配政企机房长期迭代升级需求，产品拥有泰尔认证、CQC节能认证、CCC强制认证等200+项权威资质，合规性极强。
[bookmark: heading_30]2.H3C高频模块化UPS不间断电源系统
本项目选用H3C新一代高频在线式模块化UPS电源系统，专为数据中心精密IT负载设计，采用全数字化控制技术、集成封装IGBT功率器件，具备N+X冗余容错、模块热插拔、在线扩容等核心能力，彻底规避单点故障风险，供电可靠性行业领先。设备支持超宽电压、宽频率输入，可完美适配市电波动、电压不稳、瞬时浪涌、突发断电等复杂电网工况，全方位保护服务器、交换机、存储等核心业务设备安全稳定运行。
设备搭载H3C自研智能电池管理系统，可实时精准监测电池电压、温度、内阻、寿命及健康状态，智能切换均充、浮充工作模式，有效抑制电池老化，大幅延长蓄电池使用寿命，降低后期运维更换成本。整机集成过载、短路、过压、欠压、超温、输出限流多重智能保护机制，运行安全稳定。支持远程监控、数据上传、远程EPO紧急断电、故障主动告警，可无缝对接H3C动环监控平台，实现无人化智能运维，是政企高标准数据中心主流供电设备。
[bookmark: heading_31]3.H3C智能精密空调制冷系统
选用H3C机房专用恒温恒湿精密空调设备，适配数据中心高密度、高发热、全年不间断散热场景，具备精准温湿度控制、AI智能变频、高效节能、低噪静音、自适应运行等优势。设备采用高效换热器与变频风机架构，制冷能效达到国家一级节能标准，能效比高达3.8以上，支持10%-100%全量程制冷量AI智能调节，可根据机房实时负载动态匹配制冷功率，杜绝无效能耗。
设备支持下送风、上送风、行间送风等多种送风模式，可根据机柜布局灵活适配，精准解决机房局部热点、温度不均等问题，保障机房全域温湿度恒定均衡。搭配冷热通道封闭方案，可进一步提升制冷效率，优化机房整体能耗。整机具备完善的故障自诊断、自动保护、智能告警、异常停机保护功能，7×24小时连续运行稳定可靠、故障率低，适配数据中心全年不间断运行工况，运维便捷、后期维保成本低。
[bookmark: heading_32]4.H3C DCIM数据中心动环监控管理系统
H3C DCIM智能动环监控平台是面向政企高标准机房打造的一体化基础设施运维管理系统，可实现机房供配电、UPS、精密空调、温湿度、漏水监测、烟感探测、门禁、视频监控、消防系统等所有基础设施的全域数据采集、集中监控、智能联动、统一运维。系统可视化界面简洁直观，支持大屏全景展示、实时数据刷新、历史数据追溯、运行报表自动生成、设备故障智能研判。
平台具备极强的开放性与兼容性，支持SNMP、API、Modbus等各类通用标准协议，可无缝兼容本项目所有子系统设备，同时支持对接甲方现有信息化、智能化管理平台，实现全域数据互联互通、统一管控。系统搭载多渠道秒级告警机制，支持短信、微信、邮件、平台弹窗多重告警方式，设备异常、环境超标、安全隐患可第一时间推送，帮助运维人员快速定位故障、精准处置隐患，大幅降低运维难度与人工成本，提升机房精细化、智能化、无人化运维水平。
[bookmark: heading_33]5.H3C数据中心核心网络交换设备
本项目网络核心、汇聚、接入设备全部采用H3C原厂数据中心系列交换机，基于成熟SDN架构与VXLAN+EVPN技术体系，采用无阻塞全线速转发设计，支持万兆/40G/100G高速传输，带宽吞吐量大、转发时延低，完全满足当前及未来5-10年政务办公、核心业务、数据存储、算力调度的大带宽、高可靠传输需求。
设备支持IRF2虚拟化堆叠技术，多台设备可虚拟为一台逻辑设备，简化网络架构、消除网络单点故障，大幅提升网络稳定性与冗余能力。支持IPv4/IPv6双协议栈、丰富的安全策略、访问控制、防攻击、流量调度功能，具备极强的网络抗干扰、防入侵能力，保障机房网络高速、稳定、安全、可控传输，适配政企核心业务不间断运行场景。
[bookmark: heading_34]6.H3C全套综合布线系统
本项目全线采用H3C原厂综合布线产品，包含万兆OM4/OS2光纤、超六类屏蔽铜缆、配线架、智能模块、工程跳线、专用桥架及全套辅材，所有产品符合国标及TIA/EIA国际布线标准，传输性能优异、抗电磁干扰能力强、传输稳定无丢包、使用寿命长。
布线系统采用标准化、模块化、预制化设计，施工规范、强弱电分离、标识统一、理线规整，有效降低后期网络故障概率与运维难度。全系原厂设备深度兼容、适配性强，架构拓展性高，支持后期端口扩容、链路升级、业务迭代，可长期保障机房网络链路高速、稳定、高效运行，完全满足高标准数据中心布线建设规范。
[bookmark: heading_35]7.H3C产品整体核心应用优势
1、国产自主可控，信创合规：H3C全系软硬件核心技术自主研发、自主可控，无外部后门，完全满足政企信创建设、安全合规、国产化替代要求，适配政务、国企、涉密等高安全等级场景。
2、全栈一体化协同，稳定性极高：微模块、供电、制冷、动环、网络、布线全系原厂解决方案，软硬件深度适配、系统联动协同性强，彻底解决多品牌混搭兼容性差、联动故障多、排查困难等问题，整体系统稳定性大幅提升。
3、绿色节能，降本增效显著：依托AI智能节能算法、高效硬件架构、自然冷源适配、冷热通道优化技术，有效降低机房PUE值，大幅减少机房长期运行能耗，降低业主运营成本，契合绿色低碳数据中心建设政策要求。
4、智能极简运维，降低人力成本：全域设备统一平台可视化管理，自动监测、智能研判、秒级告警、远程运维，减少人工巡检与干预，实现机房轻量化、智能化运维。
5、本地化服务完善，售后保障强：H3C全国服务网点全覆盖、本地化技术团队驻场支撑、备件库充足，7×24小时技术支持，故障响应快速、处置高效，可为本项目提供全周期、常态化、应急化的技术保障服务。
[bookmark: heading_36]TP-LINK（普联）核心产品详细介绍
本项目网络系统、安防监控、智能运维及综合布线系统选用TP-LINK普联原厂全系产品。TP-LINK作为国内知名网络与智能化基础设施品牌，产品完全符合GB50174数据中心设计规范、TIA/EIA国际布线标准及国家安防、网络安全相关规范，适配政府、国企、教育、医疗、企事业单位中小型高标准数据中心及机房建设场景。TP-LINK设备具备国产化自主可控、性能稳定、高性价比、兼容性极强、运维简单、售后网点全覆盖等优势，软硬件适配性高、故障率低、落地成熟，可全方位保障本数据中心网络、安防、运维体系7×24小时稳定、安全、高效运行，完全满足本项目建设、业务扩容及长期运维需求。
[bookmark: heading_37]1.TP-LINK数据中心核心交换设备
本项目核心、汇聚、接入网络设备采用TP-LINK新一代数据中心专用交换机系列，包含框式核心交换机、万兆/25G高密度汇聚交换机、10G接入交换机，适配中小型数据中心Spine-Leaf扁平化组网架构。核心设备采用正交CLOS无阻塞交换架构，全线速转发，无数据拥塞、无转发延迟，支持10G/25G/40G/100G多速率端口灵活扩展，满足当前大带宽业务传输及未来5-10年带宽升级、业务扩容需求。
设备关键部件采用冗余设计，支持双热插拔电源、冗余风扇模块，支持1+1电源冗余备份，设备故障可热插拔更换，无需停机，彻底规避网络单点故障。设备支持VXLAN虚拟化网络、ECN/PFC无损传输、IPv4/IPv6双协议栈、智能流量调度、防攻击防护等专业数据中心特性，可有效抵御广播风暴、DDOS攻击、端口异常震荡，保障机房核心业务网络高速、稳定、无损传输，适配数据中心服务器集群、存储业务、虚拟化业务等高可靠传输场景。
[bookmark: heading_38]2.TP-LINK智能安防与视频监控系统
TP-LINK机房专用安防监控系统包含高清网络摄像机、智能门禁管理终端、视频综合管理平台，专为机房密闭安全场景设计。前端摄像机支持高清夜视、宽动态、智能人形检测、异常移动抓拍，实现机房全域无死角视频覆盖，画面清晰、存储稳定、延时极低。智能门禁系统支持刷卡、密码、多级权限分组管理，自动留存出入记录、人员轨迹，实现机房人员出入可管、可控、可追溯。
整套安防系统支持全域联动告警，可与动环监控系统无缝对接，实现视频、门禁、环境告警一体化联动，当机房出现异常人员闯入、设备异动时，系统自动抓拍录像、推送告警信息，全方位提升机房物理安全防护等级，适配数据中心涉密、安全管控要求。
[bookmark: heading_39]3.TP-LINK一体化运维管理平台
本项目采用TP-LINK一体式综合运维管理平台，基于X86架构开发，支持旁挂无损部署，不改动原有网络架构，可统一管理全网交换机、监控、门禁、无线终端等全品类TP-LINK设备。平台支持设备状态监测、链路质量分析、全网拓扑可视化、故障自动定位、日志审计、流量统计分析等功能，实现全网设备“一台管控、全景可视”。
平台支持批量配置、远程运维、智能升级、异常告警，大幅降低机房运维难度，减少人工巡检工作量，适配中小型数据中心轻量化、智能化、极简运维需求，同时支持数据对接、日志导出，满足项目验收及日常运维审计规范。
[bookmark: heading_40]4.TP-LINK全套综合布线系统
本项目全线采用TP-LINK原厂高端工程级综合布线产品，包含万兆OM4多模光纤、超六类屏蔽阻燃铜缆、模块化配线架、屏蔽网络模块、工程级跳线、镀锌桥架及全套专用辅材。所有产品均通过国家3C认证、阻燃检测、传输性能检测，完全符合国标及TIA/EIA国际布线标准，具备高抗干扰、高阻燃、高稳定性、低衰减、长寿命特性。
布线系统采用强弱电分层敷设、标准化模块化施工，端口标识统一、理线规整、扩容灵活，可有效杜绝电磁干扰，保障网络链路长期稳定传输。全系原厂设备兼容性强、适配度高，后期维护简单、替换成本低，完全满足高标准数据中心布线建设及长期迭代升级需求。
[bookmark: heading_41]5.TP-LINK产品整体核心应用优势
1、国产自主可控，安全合规：TP-LINK全系网络及智能化产品核心软硬件自主研发、自主可控，无外部后门，适配政企国产化、信创合规建设要求，满足政务、国企、事业单位机房安全规范。
2、组网稳定，适配性强：专为数据中心场景优化，支持无损网络、虚拟化组网、冗余备份，网络转发稳定、故障率极低，可完美适配机房7×24小时不间断业务运行。
3、一体化集成，运维极简：网络、安防、运维平台、布线全系原厂适配，系统联动性强、兼容性零冲突，统一平台可视化管理，大幅降低运维学习成本与故障排查难度。
4、高性价比，落地成熟：相比行业高端品牌，TP-LINK在同等性能、同等规范标准下，设备性价比更高，工程落地案例丰富、适配政企机房场景成熟，无水土适配问题。
5、全国联保，售后便捷：TP-LINK全国服务网点全覆盖、备件充足、本地化技术支撑完善，7×24小时售后响应，设备维保、故障处置高效便捷，为项目全周期稳定运行提供可靠保障。
4、智能易运维：全域智能监控、自动告警、远程运维，减少人工干预，降低运维成本与故障风险。
5、售后保障完善：华为全国本地化服务网点全覆盖，售后响应快、备件充足、技术支持成熟，可为本项目提供长期稳定的质保及运维服务。

 







华为在工业WiFi领域的产品主要归属于其企业级数据通信（Datacom） 产品线，核心品牌为 AirEngine。与消费级或普通办公WiFi不同，华为工业WiFi专为“高干扰、高移动、高可靠”的严苛生产环境设计，重点解决AGV漫游丢包、金属遮挡、电磁干扰及确定性时延等痛点。
以下是华为工业WiFi核心产品及解决方案的详细介绍：
华为工业AP
1. 核心产品系列：AirEngine 工业级AP
华为工业AP通常具备IP67/IP68防护等级、宽温工作能力及抗干扰设计，主要分为以下几类：
室内高密/产线型
· 代表型号：AirEngine 6761-21T / 6761S-21T
· 核心特点：
· Wi-Fi 6/6E标准：支持高并发、低时延。
· 内置/外置天线可选：适应金属货架密集、信号反射严重的仓储或车间环境。
· 物联融合：部分型号集成蓝牙、RFID、UWB等IoT模块，实现“一网多用”（WiFi+定位+资产标签）。
· 零漫游丢包：针对AGV/AMR小车优化，切换时延<10ms，保障调度指令不中断。
室外/恶劣环境型
· 代表型号：AirEngine 6761R-X1 / 8760R-X1
· 核心特点：
· IP68防尘防水：可承受高压水枪冲洗、粉尘侵蚀。
· 宽温工作：-40°C ~ +65°C稳定运行，适应冷库、高温车间。
· 防雷抗浪涌：内置6kV天馈防雷，减少外接避雷器成本。
· Mesh回传：支持无线自组网，解决布线困难的老旧厂房改造问题。
车载/移动专用型
· 代表型号：AirEngine 6761-21T-V（车载版）
· 核心特点：
· 抗震设计：符合车载振动标准，适配叉车、AGV、港口吊机。
· 快速漫游算法：基于AI的智能漫游决策，避免终端“粘连”弱信号AP。
· 双频并发：同时服务车辆控制（5GHz）与手持终端（2.4GHz），业务隔离互不干扰。
2. 关键技术差异化优势
	技术特性
	传统工业WiFi痛点
	华为AirEngine解决方案

	AGV漫游
	切换耗时>100ms，导致小车停摆
	无损漫游：智能预测+预认证，时延<10ms，0丢包

	抗干扰
	电机/变频器干扰导致频繁断连
	智能射频调优：AI实时感知干扰源，自动避让信道

	覆盖盲区
	金属设备遮挡形成信号空洞
	3D网络规划工具：仿真建模+现场勘测，精准补盲

	运维效率
	故障定位靠人工排查，耗时长
	数字地图+AI运维：可视化体验感知，分钟级定界

	安全性
	开放网络易被入侵
	终端指纹识别+WPA3：非法设备自动阻断


典型应用场景
· 智能制造车间：AGV物流调度、MES终端接入、AR远程辅助维修。
· 智慧仓储：高位货架区覆盖、PDA扫码作业、自动化立库通信。
· 港口/矿山：轮胎吊远程控制、无人矿卡回传、露天堆场监控。
· 电力/能源：变电站巡检机器人、配电房物联网采集、光伏厂区运维。
配套管理与规划工具
· iMaster NCE-Campus：统一管理平台，支持有线无线一体化管理、策略下发、AI智能运维。
· CloudCampus App：移动端现场工勘、信号测试、验收报告生成。
· WLAN Planner：专业3D网规工具，支持导入CAD图纸进行仿真预测，减少现场调试次数。
选型与采购建议
1. 明确业务需求：区分“人用”（PDA/平板）与“机器用”（AGV/PLC），后者对时延和可靠性要求极高，需选择专用型号。
2. 现场工勘必不可少：工业环境复杂多变，切勿仅凭经验估算AP数量，务必使用专业工具进行实地勘测或3D仿真。
3. 关注生态兼容：确认AP是否支持现有终端的WiFi协议版本，以及是否需要集成特定IoT协议（如UWB定位精度要求）。
4. 获取最新资料：华为产品迭代较快，建议访问 华为企业业务官网 > 数据通信 > 园区网络 > WLAN 下载最新Datasheet、白皮书及案例集，或联系当地华为企业经销商获取针对性方案。
注：具体参数请以华为、华三、锐捷、H3C官方最新发布为准。如需某一细分场景（如“锂电车间防爆WiFi”或“港口远控专网”）的深度技术方案，可进一步说明。








项目质量管控体系
[bookmark: heading_58]1.核心质量目标
严格落实全过程质量管控，实现工程一次验收合格率100%、质量零缺陷、安全零事故、工期零延误，完全满足招标文件及国家规范质量要求。
[bookmark: heading_59]2.三检管控制度
全面执行自检、互检、专检三级质检制度：施工班组完工后自检、班组之间交叉互检、专职质检员全程专检，每一道工序检验合格、资料齐全后方可进入下一道施工环节，杜绝质量隐患遗留。
[bookmark: heading_60]3.全流程测试验证机制
项目施工完成后，执行分级测试验证流程，确保系统稳定可靠：单机设备调试→单系统独立联调→多系统整体联调→设备满载压力测试→（可选）假负载模拟测试，全程记录测试数据，形成完整测试报告。
4.验收与资料交付
项目完工后，我方整理全套竣工资料，包含竣工图纸、设备原厂合格证、检测报告、说明书、系统测试报告、运维操作手册、备品备件清单、验收资料等，资料完整、规范、可溯源，同时可配合甲方完成第三方权威机构检测（CQC、Uptime验证等），确保项目顺利通过竣工验收。







环保内容
核心施工工艺与标准流程
[bookmark: heading_45]1.防静电地板安装工艺
施工前完成地面找平、防潮处理，精准测量放线，确定支架安装点位；支架水平校准固定，保证整体平整度、承重均匀；地板拼接紧密、缝隙均匀，收口规整；安装完成后进行承重测试、防静电参数检测，确保符合机房施工标准，无松动、异响、翘边问题。
[bookmark: heading_46]2.冷通道机柜组装工艺
严格按照图纸定位机柜安装位置，机柜水平、垂直校准，固定牢固无晃动；冷通道框架密封安装，玻璃门、密封板拼接严密，无漏风缝隙；机柜布线规整，强弱电分离，标识清晰，通道整体整洁规范，完全满足冷热隔离散热要求。
[bookmark: heading_47]3.电缆头制作与标识工艺
电缆裁切、剥线规范，杜绝线芯损伤；电缆头压接牢固、绝缘包裹严密，杜绝虚接、漏电隐患；所有线缆按照回路、功能分类编号，粘贴永久性标识，标识清晰、统一、规范，便于后期运维检修。
[bookmark: heading_48]4.气体灭火管道施工工艺
管道切割、焊接平整光滑，无毛刺、无虚焊；管道敷设横平竖直，固定支架间距合规；施工完成后严格进行压力试压、气密性测试，确保管道无泄漏；全程做好防腐、防锈处理，保障系统长期稳定可用。
[bookmark: heading_49]安全文明施工保障措施
[bookmark: heading_50]1.施工现场用电安全
严格执行施工现场临时用电规范，采用三级配电、两级保护模式，电线架空敷设、杜绝乱拉乱接；用电设备专人管理，每日巡检电路、开关、线缆状态，杜绝漏电、短路、触电安全隐患，违规设备禁止投入使用。
[bookmark: heading_51]2.高空作业安全防护
高空作业人员持证上岗，全程佩戴安全帽、安全带等防护用具；作业前检查脚手架、登高设备安全性，设置警戒区域、警示标识，禁止无关人员进入作业区域；全程专人监护，杜绝违规高空作业，防范坠落、坠物风险。
[bookmark: heading_52]3.成品保护措施
对已完工的装饰面、已安装的精密设备、线缆、机柜等成品进行全覆盖保护，采用保护膜、防护板、防尘罩等防护措施；施工过程中分区作业，避免交叉施工损坏成品；严禁随意触碰、挪动已完工设备及设施，完工后专人巡查维护。
[bookmark: heading_53]4.噪音粉尘管控
施工过程中采用低噪音设备，合理规划高噪音作业时段；切割、打磨作业配备除尘设备，及时清理施工现场粉尘、建筑垃圾；每日完工后清理现场，保持场地整洁，实现文明施工、绿色施工。
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