第一章 投标函及报价一览表
1.1 投标函
致：[招标人名称]
我方已仔细阅读[项目名称]招标文件，决定参加投标。我方承诺：
投标总报价为：人民币（大写）元整（¥）。
工期承诺：自合同签订之日起 ____ 个日历天内完工。
质量承诺：符合国家现行标准及招标文件要求，达到[合格/优良/鲁班奖]标准。
质保期：竣工验收合格后 ____ 个月。
1.2 分项报价表
	序号
	分项工程名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	装饰装修工程
	项
	1
	
	
	含防静电地板、微模块吊顶等

	2
	电气系统工程
	项
	1
	
	
	含UPS、配电柜、线缆

	3
	暖通空调系统
	项
	1
	
	
	含精密空调、新风排气

	4
	综合布线系统
	项
	1
	
	
	含桥架、光纤、铜缆

	5
	消防与安防系统
	项
	1
	
	
	气体灭火、门禁监控

	6
	动环监控系统
	项
	1
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	¥
	










第二章 公司概况与资质证明
公司简介： 成立时间、注册资本、主营业务范围。
资质证书：
电子与智能化工程专业承包 [壹级/贰级]
建筑机电安装工程专业承包 [等级]
安全生产许可证
ISO9001/ISO14001/ISO45001 体系认证
CMMI / ITSS / Uptime Tier 等相关认证
财务状况： 提供近三年经审计的财务报表，证明无亏损且现金流健康。

⚠️ 提示： 此部分需严格响应招标文件中的技术参数需求表（★号条款必须满足）。
3.1 总体设计理念
1. 遵循标准：GB50174-2017《数据中心设计规范》、TIA-942、Uptime Institute Tier [III/IV] 标准。
1. 设计目标：高可用性、绿色节能（PUE≤[1.X]）、模块化扩展、智能运维。
3.2 各子系统技术方案
1. 装饰系统： 墙面彩钢板/防火涂料；地面全钢防静电地板（承重≥[X]kg/m²）；微孔铝扣板吊顶；保温棉+橡塑保温。
1. 供配电系统：
1. 市电引入：双路市电 + ATS自动切换。
1. UPS系统：[品牌型号]，N+1/2N冗余配置，后备时间≥[X]分钟。
1. 防雷接地：三级防雷，联合接地电阻≤1Ω。
1. 制冷系统：
1. 精密空调：下送风/行级空调，N+X冗余。
1. 气流组织：冷热通道封闭隔离。
1. 新风系统：满足正压及人员卫生要求。
1. 综合布线： 六类A/万兆铜缆 + OM4/OS2光纤；MPO预端接；桥架分层敷设（强弱电分离≥300mm）。
1. 消防系统： 七氟丙烷（HFC-227ea）或全氟己酮气体灭火；极早期烟雾探测（VESDA）；声光报警联动。
1. 动环监控（DCIM）： 温湿度、漏水、烟感、UPS状态、配电参数、视频门禁统一平台管理；支持SNMP/API对接；短信/邮件/微信告警。
3.3 关键设备选型对比
列出主要设备的品牌、型号、关键技术参数对比表，说明选型理由及优势。

4.1 施工进度计划
提供甘特图（Gantt Chart），明确关键里程碑节点。
包括：进场准备→拆除/基础装修→隐蔽工程→设备安装→调试测试→试运行→验收交付。
4.2 施工工艺与方法
防静电地板安装工艺
机柜冷通道组装工艺
电缆头制作与标识规范
气体灭火管道焊接与试压
4.3 安全文明施工措施
施工现场临时用电安全
高空作业防护
成品保护措施（特别是已安装的精密设备）
噪音/粉尘控制方案

5.1 组织架构
项目经理 → 技术负责人 / 安全员 / 质检员 / 材料员 / 各专业工程师
5.2 核心团队简历
1. 项目经理： 一级建造师（机电/通信），PMP认证，[X]年以上同类项目管理经验。（附社保、证书扫描件）
1. 技术负责人： 高级工程师，CDCS/CDCP等数据中心专业认证。

1. 质量目标： 一次验收合格率100%。
1. 三检制度： 自检、互检、专检记录完整。
1. 测试验证：
2. 单机调试 → 系统联调 → 满载测试 → 假负载测试（可选）
2. 提供第三方检测报告（如CQC、Uptime验证等）
1. 竣工资料： 竣工图纸、设备手册、测试报告、操作维护手册、备品备件清单。

第七章 售后服务与培训
1. 质保期： [X]年免费保修，终身技术支持。
1. 响应时效： 7×24小时热线，[X]分钟内响应，[X]小时内到达现场，[X]小时内修复故障。
1. 定期巡检： 每季度/每半年一次全面健康检查。
1. 培训计划： 针对甲方运维人员提供不少于[X]天的现场实操培训+理论培训。
1. 应急预案： 提供定制化应急演练服务。
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